

**Mode d’emploi**



**DAYS 388**



Tel : 011/64 04 49 - Fax : 011/66 63 26 - mail@revimex.be - [www.revimex.be](http://www.revimex.be)

# Introduction

La Days 388 est une chaise roulante manuelle standard et légère. Cette chaise pliable est votre aides pour vos déplacements intérieurs et extérieurs. Les roues arrières de 24 pousse sont équipées avec des axes « quick-release ». Les reposes pieds et les accoudoirs sont rabattables et amovibles.

De base, la chaise viens avec des anti-chutes et un coussin confortable. La chaise est disponible en deux largeurs et deux couleurs, rouge et gris-argente. Le poids maximale de l’utilisateur est 130 kg.

# Utilisation



accoudoir

Coussin confort

Roue 24 pousse

Quick release

Repose-pieds

Anti-chute

Frein

Croix pliable

## Accoudoirs

Les accoudoirs sont rabattables et amovibles. Si vous poussez le levier avant, vous pouvez rabattre l’accoudoir ou, s’il est nécessaire même enlever.

## Repose-pieds

Les reposes pieds sont rabattables et amovibles. Si vous tirez le levier noir vers l’arrière, vous pouvez rabattre la repose pieds et après enlever si nécessaire.

Les plaques pieds sont aussi escamotables.

## Roues 24 pousse

Les roues 24 pousse sont facilement enlevable par la système quick-release. Poussez la bouton noir en milieu pour tirer les roues arrières vers l’extérieur.

## Freins

Pour bloquer la chaise roulante, poussés les freins en avant. Pour lâcher les freins, tirés les freins vers l’arrière.

## Coussin confort

Cette coussin est amovible

## Croix pliable

Votre chaise roulante est pliable. Pour la pliée, enlevez la coussin. Après, tirez la toile au milieu à l’antérieur et à la postérieur vers le haut. Pour rouvrir, pousser les tubes de toile vers le bas. Il est important de pousser les tubes jusqu’au châssis que la chaise se fixe aux colliers.

## Anti-chutes

Les anti-chutes sont adaptable. Pour les adaptées au position sécure ou position manable, tirez-vous la boucle.

# Dimensions

Largeur : 40-45 cm

Profondeur : 42 cm (44, 46 en combinaison avec une toile réglable)

Hauteur d’assise : 50 cm

Hauteur de dos : 46 cm

Profondeur total : 109 cm

Largeur total  (40 cm) : 59 cm

Hauteur total : 95 cm

Poids : 16,5 kg

Poids max. utilisateur : 130 kg

# Maintien

La châssis est nettoyable avec un chiffon humide. Ne vous utilisez pas des produits agressives. Pour les parts mouvants, vous pouvez utiliser une spray silicone. Si vous avez des pneus gonflables, la tension de pneus idéale est 2,5 bar.

# Attention

Suivez toujours les instructions

Bloquez la chaise roulante avec les freins pour votre transfert. Assurez-vous que la chaise roulante est bien ouvert quand vous l’utilisez.

En cas des problèmes, vous pouvez contacter votre distributeur ou l’importateur belge

**Révimex bvba**

Tel 011/64 04 49 - Fax 011/66 63 26 - [www.revimex.be](http://www.revimex.be) - mail@revimex.be